**АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ**

|  |
| --- |
| Аккумуляторные батареи для тяжелой гусеничной техники «TYUMEN BATTERY» имеют следующие технические характеристики: * Сухозаряженное исполнение
* Моноблок и крышка аккумуляторной батареи изготовлены из ударопрочного и морозостойкого полипропилена
* Электроды повышенной массы
* Узлы пайки выдерживают воздействие прерывистого тока до 1000А
* Применение полиэтиленового конверта-сепаратора позволило существенно уменьшить вероятность короткого замыкания
* Конструкция батарей 6СТ-170N и 12СТ-85 обеспечивает их ремонтопригодность

**Приспособлена к российскому климату**  |

**Аккумуляторная батарея для тяжелой гусеничной техники 12СТ-85 NA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://tyumen-battery.ru/upload/image/85NA.jpg |  Габаритные размеры, мм   | Масса сухая, кг   |  Ориентировочное количество электролита,л | Номинальное напряжение, V    | Номинальная емкость,Ah   | Ток холодной прокрутки, А   |
| длина   | ширина   | высота   |
| 574  | 240   | 240   | 46,0   | 14,0   | 24   | 85   | 400(DIN)   |

**Аккумуляторная батарея для тяжелой гусеничной техники 12СТ-85 N**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://tyumen-battery.ru/upload/image/85N.jpg |  Габаритные размеры, мм   | Масса сухая, кг   |  Ориентировочное количество электролита,л | Номинальное напряжение, V    | Номинальная емкость,Ah   | Ток холодной прокрутки, А   |
| длина   | ширина   | высота   |
| 586  | 243   | 240   | 55,0   | 10,0   | 24   | 85   | 400(DIN)   |

**Аккумуляторная батарея для тяжелой гусеничной техники 6СТ-170 N**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://tyumen-battery.ru/upload/image/170N.JPG |  Габаритные размеры, мм   | Масса сухая, кг   |  Ориентировочное количество электролита,л | Номинальное напряжение, V    | Номинальная емкость,Ah   | Ток холодной прокрутки, А   |
| длина   | ширина   | высота   |
| 586  | 243   | 240   | 60,0   | 10,7   | 12   | 170   | 510(DIN)   |

|  |
| --- |
|   **ОБОЗНАЧЕНИЯ:*** "6,12" - число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее, характеризующее номинальное напряжение (В)
* "СТ" - стартерная
* "170", "85" - номинальная емкость аккумулятора при 20-ти часовом режиме разряда (Ah)
* "N" - батарея с нормальным расходом воды

 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ: Гарантийный срок хранения не залитой электролитом батареи - 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации батареи – 24 месяца. |